**KUPNÍ SMLOUVA**

**pro zakázku**

**Pořízení optimalizační pily**

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku

|  |
| --- |
| 1. **Kupující:**

Název: Dřevospol Šťastný Záhoří, spol. s r.o.Sídlo: Záhoří č.p. 39, 391 65 BechyněIČ: 46680802DIČ: CZ46680802Kontaktní osoba: Vlastimil Šťastný - jednatelTel. kontakt: 777 708 030Email: info@shaus.cz |
| **2. Prodávající:** Název:      Sídlo:      IČ:      DIČ:      Kontaktní osoba:      Tel. kontakt:      Email:       |
| **3. Předmět zakázky:** Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu dále uvedený předmět koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě odebere a zaplatí kupní cenu.Předmětem koupě je:optimalizační pila 1 ks Výrobce a typ:      Specifikace technologie uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Termín dodání předmětu koupě: nejpozději do 31.12.2026 s možností dřívějšího plněníMísto předání předmětu koupě: areál zadavatele Záhoří č.p. 39, 391 65 Bechyně.Prodávající se zavazuje dodat nový nepoužitou technologii.Prodávající se zavazuje při předání předmětu smlouvy k uvedení předmětu smlouvy do provozu, zaškolení obsluhy a předání veškeré technické dokumentace, jako je návod na obsluhu, servisní dokumentace, ES prohlášení shody. |
| **4. Kupní cena:** Cena za dodání zboží je stanovena dohodou smluvních stran, kupující se zavazuje po odebrání zboží zaplatit výše dohodnutou cenu, na základě vystaveného daňového dokladu. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího nezbytné k dodání a zprovoznění předmětu koupě.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena v EUR bez DPH | DPH 21 % | Celkem v EUR vč. DPH |
| Optimalizační pila |       |       |       |

Platba proběhne bankovním převodem na účet prodávajícího. Splatnost daňového dokladu je 30 dní. O předání technologie bude vyhotoven předávací protokol, který bude potvrzen oběma smluvními stranami. Za datum uskutečněného zdanitelného plnění pro DPH je považován den podpisu předávacího protokolu oběma smluvnímu stranami.Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny předmětu koupě. |
| **5. Záruka:** Prodávající se zavazuje v souladu s ust. § 2113 občanského zákoníku poskytnout kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě po dobu nejméně:       měsíců (**min. však** **12 měsíců).** Záruka za jakost počne běžet odevzdáním předmětu koupě.Kupující je povinen nahlásit vady bezodkladně po jejich zjištění na emailovou adresu prodávajícího      . Prodávající je povinen zaručit zahájení opravy do 48 hodin od písemného nahlášení závady |
| **6. Smluvní pokuty:** V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodlení kupujícího s úhradou faktury delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy.V případě, že bude prodávající v prodlení v termínu předání zboží proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. |
| **7. Ostatní ujednání:** Kupní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky a písemnou dohodou smluvních stran.Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá prodávající a jedno obdrží kupující. |
| **8. Přílohy kupní smlouvy:** *Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění* |

V      , dne       V      , dne

Prodávající: Kupující:

………………………… ………………………………

Jméno, příjmení osoby oprávněné Vlastimil Šťastný

PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název / Parametr |  | Splnění parametru ANO / NE | Hodnota |
| **Optimalizační zkracovací pila** |
| Max. vstupní délka dílce 6500 mm |  |  |  |
| Min. průřez řezaného dílce 20 x 10 mm |  |  |  |
| Max. průřez řezaného dílce 300 x 100 mm  |  |  |  |
| Max. hmotnost dílce min. 50 kg |  |  |  |
| Tlačný posouvač výklopný/sklopný |  |  |  |
| Max. rychlost posuvu tlačného posouvače min. 60 m/min |  |  |  |
| Přesnost nastavení polohy tlačného posouvače max. +/- 0,5 mm |  |  |  |
| Stroj se zavážením z pravé strany |  |  |  |
| Doraz pro zarovnání konců vstupních dílců při jejich sestavování do balíku |  |  |  |
| 1x tlačítko START navíc (kromě ovládacího panelu) umístitelné na libovolné místo |  |  |  |
| Automatické načtení délky vstupního dílce a načtení vyznačených vad |  |  |  |
| Automatická plná optimalizace krácených délek po načtení celé délky vstupního materiálu |  |  |  |
| Výkon motoru krátící pily min. 7,5 kW |  |  |  |
| Zkrácený zdvih horního přítlaku při posouvání dílce (ne až do krajní úvrati) |  |  |  |
| Boční přítlačné ústrojí před a za řezem pro zajištění pravoúhlosti řezu |  |  |  |
| Automatický systém odloučení odpadu ihned za pilovým kotoučem, bez nutnosti zastavení řezaného dílce |  |  |  |
| Automatické zařízení pro vysouvání zkrácených dílců napříč na odkládací stůl |  |  |  |
| Ovládání stroje pomocí dotykového displeje reagující i na dotyky v pracovních rukavicích  |  |  |  |
| Možnost integrace stroje do firemní sítě |  |  |  |
| Možnost přenosu statistických dat o nakrácených délkách, počtu kusů a výtěži do firemní sítě |  |  |  |

V      , dne

………………………………

Prodávající

Jméno, příjmení osoby oprávněné